<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="75" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>PM2013</text>
<hole x="93.6" y="46.1" drill="4"/>
<hole x="5.2" y="4.6" drill="4"/>
<hole x="5.2" y="68.8" drill="4"/>
<wire x1="100" y1="75" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="75" x2="100" y2="75" width="0" layer="20"/>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>C1</text>
<text>100nF</text>
<text>C2</text>
<text>C3</text>
<text>100nF</text>
<text>C4</text>
<text>100nF</text>
<text>C5</text>
<text>100nF</text>
<text>C6</text>
<text>C7</text>
<text>C8</text>
<text>10u</text>
<text>C9</text>
<text>100nF</text>
<text>C10</text>
<text>15pF</text>
<text>C11</text>
<text>C12</text>
<text>15pF</text>
<text>D1</text>
<text>3V3</text>
<text>D2</text>
<text>3V3</text>
<text>IC1</text>
<text>MEGA324-P</text>
<text>IC2</text>
<text>7805T</text>
<text>J1</text>
<text>DCJ0202</text>
<text>ISP</text>
<text>JP2</text>
<text>LED1</text>
<text>LED2</text>
<text>LED3</text>
<text>LED4</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>8</text>
<text>9</text>
<text>10</text>
<text>PORTA</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>8</text>
<text>9</text>
<text>10</text>
<text>PORTC</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>8</text>
<text>9</text>
<text>10</text>
<text>PORTD</text>
<text>Q1</text>
<text>R1</text>
<text>1k</text>
<text>R2</text>
<text>1k</text>
<text>R3</text>
<text>100</text>
<text>R4</text>
<text>100</text>
<text>R5</text>
<text>2K2</text>
<text>R6</text>
<text>R7</text>
<text>R8</text>
<text>100</text>
<text>R9</text>
<text>1k</text>
<text>R10</text>
<text>1k</text>
<text>R11</text>
<text>R12</text>
<text>R13</text>
<text>10K</text>
<text>S1</text>
<text>S2</text>
<text>U1</text>
<text>FT231XS</text>
<text>X1</text>
<text>X2</text>
<text>Optional</text>
<text>QTouch</text>
<text>Optional</text>
<text>FTDI USB</text>
<text>Optional</text>
<text>alimentare 12V</text>
<text>PM2013</text>
<text>QTouch</text>
<text>rotor</text>
<text>key</text>
</plain>
<libraries>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="DIL40">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="TACTILE-PTH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA10-1W">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="special">
<packages>
<package name="QS">
<description>&lt;B&gt;CRYSTAL&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="M1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.25 W</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel-1">
<packages>
<package name="AVR-ISP-6">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;&lt;p&gt; JTAG 6 Pin, 0.1" Straight</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO34Z7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 1.8 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="TO220H">
<description>&lt;b&gt;TO-220&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="0andrei_custom">
<packages>
<package name="ROTOR_ELECTRODE_TOUCH">
</package>
<package name="SIMPLE_ELECTRODE_TOUCH">
</package>
<package name="USB-B-PTH">
<description>&lt;b&gt;USB Series B Hole Mounted&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="DCJ0202">
<description>&lt;b&gt;DC POWER JACK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: DCJ0202.pdf</description>
</package>
<package name="SSOP20">
<description>&lt;b&gt;Small Shrink Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="atmel" package="DIL40" value="MEGA324-P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="ATMEGA16-16PU"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9171142"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="01M6885"/>
</element>
<element name="X2" library="0andrei_custom" package="USB-B-PTH" value="USBPTH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PORTD" library="con-lstb" package="MA10-1W" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="PORTC" library="con-lstb" package="MA10-1W" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="PORTA" library="con-lstb" package="MA10-1W" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="Q1" library="special" package="QS" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="atmel-1" package="AVR-ISP-6" value="AVR-ISP-6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="DO34Z7" value="3V3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO34Z7" value="3V3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="0andrei_custom" package="0204/7" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="0andrei_custom" package="0204/7" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="0andrei_custom" package="0204/7" value="2K2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="resistor" package="C025-025X050" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="resistor" package="C025-025X050" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="resistor" package="C025-025X050" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="resistor" package="C025-025X050" value="15pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="resistor" package="C025-025X050" value="15pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="SparkFun" package="TACTILE-PTH" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED3" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MF" value="VISHAY SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1612437"/>
</element>
<element name="S2" library="SparkFun" package="TACTILE-PTH" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED4" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MF" value="VISHAY SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1612437"/>
</element>
<element name="C9" library="resistor" package="C025-025X050" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="resistor" package="E2,5-5" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="resistor" package="0204/7" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="resistor" package="0204/7" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="0andrei_custom" package="0204/7" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="0andrei_custom" package="0204/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="linear" package="TO220H" value="7805T">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="0andrei_custom" package="USB-B-PTH" value="USB">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="0andrei_custom" package="0204/7" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="0andrei_custom" package="0204/7" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="MF" value="VISHAY SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1612437"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="MF" value="VISHAY SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1612437"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="resistor" package="C025-025X050" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="0andrei_custom" package="ROTOR_ELECTRODE_TOUCH" value="ROTOR_ELECTRODE_TOUCH"/>
<element name="C2" library="resistor" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="resistor" package="M1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="resistor" package="M1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="resistor" package="M1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="resistor" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="resistor" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="0andrei_custom" package="SIMPLE_ELECTRODE_TOUCH" value="SIMPLE_ELECTRODE_TOUCH"/>
<element name="C11" library="resistor" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="resistor" package="M1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="0andrei_custom" package="DCJ0202" value="DCJ0202">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="0andrei_custom" package="SSOP20" value="FT231XS">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="PORTD" pad="1"/>
<contactref element="PORTC" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="X2" pad="GND"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="PORTA" pad="10"/>
<contactref element="X1" pad="GND"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="P$2"/>
<contactref element="X2" pad="P$1"/>
<contactref element="X1" pad="P$2"/>
<contactref element="X1" pad="P$1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PD1">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="PORTD" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PD0">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="PORTD" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="PORTD" pad="2"/>
<contactref element="PORTC" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="VBUS"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="PORTA" pad="9"/>
<contactref element="X1" pad="VBUS"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PB6">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PB5">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PB7">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PB4">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PA7">
<contactref element="IC1" pad="33"/>
<contactref element="PORTA" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PA6">
<contactref element="IC1" pad="34"/>
<contactref element="PORTA" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PA5">
<contactref element="IC1" pad="35"/>
<contactref element="PORTA" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PA4">
<contactref element="IC1" pad="36"/>
<contactref element="PORTA" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PA3">
<contactref element="IC1" pad="37"/>
<contactref element="PORTA" pad="4"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA2">
<contactref element="IC1" pad="38"/>
<contactref element="PORTA" pad="3"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA1">
<contactref element="IC1" pad="39"/>
<contactref element="PORTA" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA0">
<contactref element="IC1" pad="40"/>
<contactref element="PORTA" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB3">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PC7">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="PORTC" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PC6">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="PORTC" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PC5">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="PORTC" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PC4">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="PORTC" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PC3">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="PORTC" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PC2">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="PORTC" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PC1">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="PORTC" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PC0">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="PORTC" pad="10"/>
</signal>
<signal name="PD7">
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="PORTD" pad="3"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="PD6">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="PORTD" pad="4"/>
<contactref element="S2" pad="4"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PD5">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="PORTD" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PD4">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="PORTD" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PD3">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="PORTD" pad="7"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PD2">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="PORTD" pad="8"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="D+"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="D-"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="LED4" pad="K"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="USB_D-">
<contactref element="X1" pad="D-"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="USB_D+">
<contactref element="X1" pad="D+"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="TXLED">
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="RXLED">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
