<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="96.19" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="96.19" y1="0" x2="96.19" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="96.19" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="TACTILE-PTH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED-TRICOLOR-THROUGHHOLE">
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA10-1W">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitor-wima">
<description>&lt;b&gt;WIMA Capacitors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="C2.5-3">
<description>&lt;B&gt;MKS2&lt;/B&gt;, 5 x 3 mm, grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="S3" library="SparkFun" package="TACTILE-PTH" value=""/>
<element name="S1" library="SparkFun" package="TACTILE-PTH" value=""/>
<element name="S2" library="SparkFun" package="TACTILE-PTH" value=""/>
<element name="R9" library="resistor" package="0204/7" value="1k"/>
<element name="R1" library="resistor" package="0204/7" value="1k"/>
<element name="S4" library="SparkFun" package="TACTILE-PTH" value=""/>
<element name="R2" library="resistor" package="0204/7" value="1k"/>
<element name="R3" library="resistor" package="0204/7" value="1k"/>
<element name="S7" library="SparkFun" package="TACTILE-PTH" value=""/>
<element name="S8" library="SparkFun" package="TACTILE-PTH" value=""/>
<element name="S9" library="SparkFun" package="TACTILE-PTH" value=""/>
<element name="R5" library="resistor" package="0204/7" value="1k"/>
<element name="R6" library="resistor" package="0204/7" value="1k"/>
<element name="S10" library="SparkFun" package="TACTILE-PTH" value=""/>
<element name="R7" library="resistor" package="0204/7" value="1k"/>
<element name="R8" library="resistor" package="0204/7" value="1k"/>
<element name="U$1" library="SparkFun" package="LED-TRICOLOR-THROUGHHOLE" value="LED-TRICOLOR-THROUGHHOLE"/>
<element name="U$2" library="SparkFun" package="LED-TRICOLOR-THROUGHHOLE" value="LED-TRICOLOR-THROUGHHOLE"/>
<element name="U$3" library="SparkFun" package="LED-TRICOLOR-THROUGHHOLE" value="LED-TRICOLOR-THROUGHHOLE"/>
<element name="U$4" library="SparkFun" package="LED-TRICOLOR-THROUGHHOLE" value="LED-TRICOLOR-THROUGHHOLE"/>
<element name="R14" library="resistor" package="0204/7" value="1k"/>
<element name="R15" library="resistor" package="0204/7" value="1k"/>
<element name="R16" library="resistor" package="0204/7" value="1k"/>
<element name="R17" library="resistor" package="0204/7" value="1k"/>
<element name="U$5" library="SparkFun" package="LED-TRICOLOR-THROUGHHOLE" value="LED-TRICOLOR-THROUGHHOLE"/>
<element name="U$6" library="SparkFun" package="LED-TRICOLOR-THROUGHHOLE" value="LED-TRICOLOR-THROUGHHOLE"/>
<element name="U$7" library="SparkFun" package="LED-TRICOLOR-THROUGHHOLE" value="LED-TRICOLOR-THROUGHHOLE"/>
<element name="U$8" library="SparkFun" package="LED-TRICOLOR-THROUGHHOLE" value="LED-TRICOLOR-THROUGHHOLE"/>
<element name="R18" library="resistor" package="0204/7" value="1k"/>
<element name="R19" library="resistor" package="0204/7" value="1k"/>
<element name="R20" library="resistor" package="0204/7" value="1k"/>
<element name="R21" library="resistor" package="0204/7" value="1k"/>
<element name="U$9" library="SparkFun" package="LED-TRICOLOR-THROUGHHOLE" value="LED-TRICOLOR-THROUGHHOLE"/>
<element name="U$10" library="SparkFun" package="LED-TRICOLOR-THROUGHHOLE" value="LED-TRICOLOR-THROUGHHOLE"/>
<element name="U$11" library="SparkFun" package="LED-TRICOLOR-THROUGHHOLE" value="LED-TRICOLOR-THROUGHHOLE"/>
<element name="U$12" library="SparkFun" package="LED-TRICOLOR-THROUGHHOLE" value="LED-TRICOLOR-THROUGHHOLE"/>
<element name="R4" library="resistor" package="0204/7" value="1k"/>
<element name="R10" library="resistor" package="0204/7" value="1k"/>
<element name="R22" library="resistor" package="0204/7" value="1k"/>
<element name="R23" library="resistor" package="0204/7" value="1k"/>
<element name="PORTA" library="con-lstb" package="MA10-1W" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="PORTC1" library="con-lstb" package="MA10-1W" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="S5" library="SparkFun" package="TACTILE-PTH" value=""/>
<element name="S6" library="SparkFun" package="TACTILE-PTH" value=""/>
<element name="R24" library="resistor" package="0204/7" value="1k"/>
<element name="R25" library="resistor" package="0204/7" value="1k"/>
<element name="S11" library="SparkFun" package="TACTILE-PTH" value=""/>
<element name="S12" library="SparkFun" package="TACTILE-PTH" value=""/>
<element name="R26" library="resistor" package="0204/7" value="1k"/>
<element name="R27" library="resistor" package="0204/7" value="1k"/>
<element name="R28" library="resistor" package="0204/7" value="1k"/>
<element name="R29" library="resistor" package="0204/7" value="1k"/>
<element name="C1" library="capacitor-wima" package="C2.5-3" value=""/>
<element name="C4" library="capacitor-wima" package="C2.5-3" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="S3" pad="1"/>
<contactref element="S3" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="S4" pad="1"/>
<contactref element="S4" pad="2"/>
<contactref element="S5" pad="2"/>
<contactref element="S5" pad="1"/>
<contactref element="S6" pad="2"/>
<contactref element="S6" pad="1"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="PORTA" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="S4" pad="3"/>
<contactref element="S4" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="S2" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="S7" pad="3"/>
<contactref element="S7" pad="4"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="S8" pad="3"/>
<contactref element="S8" pad="4"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="S10" pad="3"/>
<contactref element="S10" pad="4"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="S9" pad="4"/>
<contactref element="S9" pad="3"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="PORTA" pad="10"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="PORTA" pad="9"/>
<contactref element="S3" pad="3"/>
<contactref element="S3" pad="4"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="PORTA" pad="8"/>
<contactref element="U$9" pad="RED"/>
<contactref element="U$10" pad="BLU"/>
<contactref element="U$11" pad="GRN"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="PORTA" pad="7"/>
<contactref element="U$9" pad="BLU"/>
<contactref element="U$10" pad="GRN"/>
<contactref element="U$12" pad="RED"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="PORTA" pad="6"/>
<contactref element="U$9" pad="GRN"/>
<contactref element="U$11" pad="RED"/>
<contactref element="U$12" pad="BLU"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="U$11" pad="BLU"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="PORTA" pad="5"/>
<contactref element="U$10" pad="RED"/>
<contactref element="U$12" pad="GRN"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U$12" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="U$11" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="U$10" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="U$9" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="U$7" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="U$8" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="PC7">
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="RED"/>
<contactref element="U$6" pad="BLU"/>
<contactref element="U$7" pad="GRN"/>
<contactref element="PORTC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PC6">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="RED"/>
<contactref element="U$5" pad="BLU"/>
<contactref element="U$6" pad="GRN"/>
<contactref element="PORTC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PC5">
<contactref element="PORTC1" pad="5"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="BLU"/>
<contactref element="U$5" pad="GRN"/>
<contactref element="U$7" pad="RED"/>
</signal>
<signal name="PC4">
<contactref element="PORTC1" pad="6"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="GRN"/>
<contactref element="U$6" pad="RED"/>
<contactref element="U$7" pad="BLU"/>
</signal>
<signal name="PC3">
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="RED"/>
<contactref element="U$3" pad="BLU"/>
<contactref element="U$4" pad="GRN"/>
<contactref element="PORTC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PC2">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="GRN"/>
<contactref element="U$3" pad="RED"/>
<contactref element="U$4" pad="BLU"/>
<contactref element="PORTC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PC1">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="BLU"/>
<contactref element="U$2" pad="GRN"/>
<contactref element="U$4" pad="RED"/>
<contactref element="PORTC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="PC0">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="RED"/>
<contactref element="U$2" pad="BLU"/>
<contactref element="U$3" pad="GRN"/>
<contactref element="PORTC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="PORTC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="S5" pad="3"/>
<contactref element="S5" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="S6" pad="3"/>
<contactref element="S6" pad="4"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="S11" pad="3"/>
<contactref element="S11" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="S12" pad="3"/>
<contactref element="S12" pad="4"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="S7" pad="1"/>
<contactref element="S7" pad="2"/>
<contactref element="S8" pad="1"/>
<contactref element="S8" pad="2"/>
<contactref element="S9" pad="1"/>
<contactref element="S9" pad="2"/>
<contactref element="S10" pad="2"/>
<contactref element="S10" pad="1"/>
<contactref element="S12" pad="2"/>
<contactref element="S12" pad="1"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="S11" pad="2"/>
<contactref element="S11" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="PORTA" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$2" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$3" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$4" pad="GND"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
